Nabídka na skartovací stroj

HSM Securio C18 (3,9x30 mm)

 
Malý skartovací stroj HSM Securio s elektronickou výbavou. Má technické parametry splňující běžné nároky pro stroj ve výkonové třídě „ke stolu“. Je vybaven vstupní fotobuňkou, multifunkční tlačítko indikuje stand-by režim, plný zásobník, zahlcení nožů a otevřený zásobník.


 
V případě zahlcení je automaticky spuštěn zpětný chod, pomocí kterého se uvolňují nože. Zpětný chod lze spustit i ručně.

 
Řídící jednotka stroje je vybavena systémem EMCS, který minimalizuje spotřebu elektrické energie. 
 
Motor je chráněn tepelnou ochranou, u vstupního otvoru je bezpečnostní dotykový spínač, který v případě stisknutí krytu zastaví chod stroje.
 
HSM Securio C18 je kompaktní konstrukce s integrovaným výsuvným zásobníkem, který zajišťuje nízkou hladinu hluku, minimalizuje prašnosti a usnadňuje manipulaci při vysypávání skartovaného odpadu.


Řezné nože jsou vyrobeny z masivní zakalené oceli, jsou tvarovány pro snížení třecích odporů v průběhu skartování. Zajišťují dlouhou životnost, nízkou spotřebu energie a velkou kapacitu stroje. 
 
HSM Securio C18 se vyrábí v proužkových řezech 3,9 mm, 5,8 mm, v příčných řezech 3,9 x 30 mm a 1,9 x 15 mm.
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Velikost odpadu (mm): 

3,9 x 30
Příčný řez: 



ano
Stupeň utajení (DIN 32757-1):
3
Stupeň utajení (DIN 66399):
P-4 / T-4 / E-3 / F-1
Šířka vstupního otvoru (mm):
230
Kapacita řezu (listů A4/70 g/m2): 
11 až 11
 
Kapacita řezu (listů A4/80 g/m2):
8 až 9

Skartace dalších médií:

plastové karty

Příkon motoru (kW): 

0,36
Rozměry: 



365 x 280 x 542 mm
  
Hmotnost (kg):


11 kg

Kapacita zásobníku (litry): 

25

Záruka na stroj:


36 měsíců

Záruka na nože:


po dobu životnosti
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